# 应力表
![可把我累坏了⋯⋯ :(](block:create:stressometer)

串口模块可以与应力表交互，回报网络的当前应力消耗，或网络的最大应力容量。

写入应力表串口时，可以更改如下两个设置：向第一位写入`0`或`1`会将串口分别切换到`LOW`和`HIGH`模式，向第 二位写入`0`或`1`会分别让串口读取网络的当前应力消耗或最大应力容量。例如，向串口写入`3`会将 它置于`HIGH`模式，并且后续读取操作会返回网络最大应力容量的高15位。

当从串口读取时，在`LOW`模式下读取操作返回的值为相 应数据的低15位，在`HIGH`模式下则是高15位。读取超出30位范围的量时，其行为由供应方指定的特定实现决定。
